**附件二：**深圳市宝建投智能科技有限公司投影仪升级改造项目回函

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 高清激光工程投影仪 | 1.★显示技术：DLP™技术；2.★亮度输出： 13000流明；3.★光源寿命： ≥20000小时(标准)/30000小时（经济）4.★DMD芯片： 0.67"WUXGA×1；5.分辨率：1920\*1200,支持(3840\*2160)；6.对比度：3000000:1；7.画面比例：16:10/4:3/16:9；8.镜头变焦：电动变焦聚焦；9.3D功能：支持单机DLP-Link 3D、IR 3D及蓝光3D；10.工作噪音：42分贝（标准模式）；11.净重： 28kg(不含镜头)；12.耗电： 1245W (标准)，待机功耗：0.5W；13.机身尺寸：500x580x205mm ；：采用专利技术内循环色轮散热技术，有效控制色轮和马达工作温度，加强色轮马达稳定性及寿命即开即关，无需等待：激光光源，开机瞬间达到全数亮度，无须冷却即可瞬间关机镜头居中设计，支持360度全方位自由安装，安装简便，重心居中 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 镜头 | 投射比 ：1.54-1.93:1镜头 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 高清精品电动拉线银幕 | 1、120吋；2、材质：顶级双白软幕3、比例：16：9；4、视角：160°; 5、增益：1.2；6、外罩材质：铝合金；7、银幕总长高：3102\*2000mm;8、投影尺寸：宽.2657\*高1494mm; | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 投影仪吊架 | 可伸缩：1-1.5m； | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 高清HDMI线 | 20米HDMI线数字高清线、蛇皮网 、屏蔽； | 条 | 2 |  |  |
| 6 | 安装调试费 | 安装调试人工 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（含税） | 　 |
| **注：报价单请附上营业执照** |

**注：**1、特别说明：潜在投标人本次报价不作为本项目的投标报价，投标人的投标报价以投标人递交的正式投标文件为准。

2、“报价方式”以一次报清，所有产品应满足招标文件要求及投标人承诺，完成本项目所需的所有费用必须包含在投标报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为投标人优惠，采购人均不予支付。

3、投标报价精确至元。

公司名称（盖章）：

日期：XX年XX月XX日