**附件一**

**深圳市宝建投智能科技有限公司投影仪升级改造项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 高清激光工程投影仪 | 1.★显示技术：DLP™技术；  2.★亮度输出： 13000流明；  3.★光源寿命： ≥20000小时(标准)/30000小时（经济）  4.★DMD芯片： 0.67"WUXGA×1；  5.分辨率：1920\*1200,支持(3840\*2160)；  6.对比度：3000000:1；  7.画面比例：16:10/4:3/16:9；  8.镜头变焦：电动变焦聚焦；  9.3D功能：支持单机DLP-Link 3D、IR 3D及蓝光3D；  10.工作噪音：42分贝（标准模式）；  11.净重： 28kg(不含镜头)；  12.耗电： 1245W (标准)，待机功耗：0.5W；  13.机身尺寸：500x580x205mm ；：采用专利技术内循环色轮散热技术，有效控制色轮和马达工作温度，加强色轮马达稳定性及寿命即开即关，无需等待：激光光源，开机瞬间达到全数亮度，无须冷却即可瞬间关机镜头居中设计，支持360度全方位自由安装，安装简便，重心居中 | 台 | 1 |
| 2 | 镜头 | 投射比 ：1.54-1.93:1镜头 | 台 | 1 |
| 3 | 高清精品电动拉线银幕 | 1、120吋；  2、材质：顶级双白软幕  3、比例：16：9；  4、视角：160°;  5、增益：1.2；  6、外罩材质：铝合金；  7、银幕总长高：3102\*2000mm;  8、投影尺寸：宽.2657\*高1494mm; | 套 | 1 |
| 4 | 投影仪吊架 | 可伸缩：1-1.5m； | 套 | 1 |
| 5 | 高清HDMI线 | 20米HDMI线数字高清线、蛇皮网 、屏蔽； | 条 | 2 |
| 6 | 安装调试费 | 安装调试人工 | 项 | 1 |