**深圳市宝建投智能科技有限公司新安街道应急管理办**

**（智慧管控）设备升级项目视频设备部分需求**

为保障我司顺利开展相关工作，需进行新安街道应急管理办（智慧管控）设备升级项目视频设备部分市场调研。具体要求如下：

**一、服务范围**

智慧宝安管控指挥新安分中心

1. **项目需求如下：**

**1、设备清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **单位** |
| **一、视频会议系统** |
| 1 | 视频会议终端 | 2 | 台 |
| 2 | 高清摄像机 | 2 | 台 |
| 3 | 16进16出高清无缝带拼接混合矩阵切换器 | 1 | 台 |
| 4 | 4路HDMI输入板卡 | 4 | 台 |
| 5 | 4路HDMI输出板卡 | 4 | 台 |
| 6 | 设备机柜 | 1 | 台 |
| 7 | 千兆交换机 | 2 | 台 |
| 8 | 千兆交换机（POE） | 1 | 台 |
| 9 | 光纤模块 | 2 | 对 |
| 10 | PDU排插 | 6 | 个 |
| 11 | 辅材 | 1 | 项 |

**2、详细设备参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** |
| **一** | **视频会议系统** |  |
| 1 | 视频会议终端 | 1、★采用分体式结构，嵌入式架构，非PC、非工控机架构。2、★采用国产自主的操作系统及编解码处理芯片。3、支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。4、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。5、★支持H.264 BP、H.264 HP、H.265等图像编码协议。6、支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。7、支持H.239和BFCP双流协议。8、▲支持≥4路高清视频输入接口、≥3路高清视频输出接口，提供清晰的设备背板照片证明。9、支持≥7路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口，提供清晰的设备背板照片证明。10、支持IPv4和IPv6双协议栈，提供第三方机构检测报告证明。11、标配触控终端，触控屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280×800。12、提供电信设备进网许可证。13、1080P30+1080P30。 |
| 2 | 高清摄像机 | 1、★支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能。2、★支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式。3、支持≥12倍光学变焦。4、支持水平视角≥80°。5、水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。6、支持≥2路高清视频输出接口。7、支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。8、支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。9、支持本地USB接口软件升级功能。 |
| 3 | 16进16出高清无缝带拼接混合矩阵切换器 | 1、无缝瞬间切换,不黑屏,不存在缓慢的过度动画；2、可拼接，兼容了拼接处理器功能，支持普通电视、液晶显示器及DLP等输出设备实现大屏幕拼接功能；3、模块化设计，一卡四路， 可支持VGA、 DVI、HDMI、SDI等不同的输入输出板卡，互不干扰，同时传输；4、▲支持各种视频信号的立体声音加嵌和解嵌，HDMI输出和5PIN音频同步输出；5、支持叠加字幕，支持中文及英文两种语言；字幕可静止或滚动，可更改背景颜色，也可设置为透明背景，字体可调节颜色、大小，字幕内容可通过串口、网口实时更改；6、▲采用亚克力材质水晶蓝光专用按键,切换可视化操作，通过按键指示灯可实现操作可视化，以及操作指引；7、支持HDMI 1.4a协议版本支持: 1080P@120Hz、1080P 3D@60Hz及以下分辨率；8、支持EDID的自动读取，也可手动调节输入输出分辨率，支持HDCP解析；9、支持产品上可视化按键、RS-232软件、红外遥控、局域网、WEB、APP控制信号切换功能；10、全平台控制软件，提供安卓app、苹果IOS的app、电脑控制软件，三种方式可同时使用；11、▲支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统的浏览器Web网页控制；12、标配蓝色液晶显示屏，显示矩阵工作状态，输入输出状态，IP地址查询等；13、采用Contrex嵌入式ARM处理器控制，核心芯片可达32 Gbps处理速率；14、支持断电记忆保护功能，断电前是什么状态，重新上电自动显示断电前的显示模式； |
| 4 | 4路HDMI输入板卡 | 无缝HDMI输出板卡，支持1080P，可拼接，支持音频加嵌视频接口：HDMI\*4音频接口：凤凰端子（支持平衡和非平衡接法）\*4 |
| 5 | 4路HDMI输出板卡 | 无缝HDMI输出板卡，支持1080P，可拼接，支持音频加嵌视频接口：HDMI\*4音频接口：凤凰端子（支持平衡和非平衡接法）\*4 |
| 6 | 设备机柜 |  600宽\*600深\*42U（2055mm）高，前门钢化玻璃门，后门单开钣金门，2块快开式侧门，3块固定板，1套风扇，8位电源排插1个，螺钉40套，支脚、脚轮各4只 |
| 7 | 千兆交换机 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电 交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51/126Mpps，POE功率380W |
| 8 | 千兆交换机（POE） | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电 交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51/126Mpps，POE功率380W |
| 9 | 光纤模块 | SFP千兆单模 光纤模块。 |
| 10 | PDU排插 |  PDU机柜插座,国产、6位10A防雷1U-M6-F1（3米线） |
| 11 | 辅材 | 1、满足使用要求。 |