**深圳市宝建投智能科技有限公司**

**会议室主显示屏升级改造需求**

为满足会议室日常使用需求，为客户提供更好的显示体验和服务，需对会议室主显示屏进行升级改造。具体要求如下：

一、服务范围

包括LED显示屏、视频控制系统、配电柜、屏体结构包边及辅材。

二、项目内容

**1.配置参数。**LED显示屏详细配置参数如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 显示屏尺寸:4.2米\*2.36米 | 模组尺寸：300\*337.5 |
| 像素密度：640000点/㎡ | 整屏分辨率：3360\*1890 |

**2.配置清单。**LED显示屏、视频控制系统及相关配套设备详细清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **品牌** | **数量** | **备注** |
| 1 | LED显示屏 | P1.25小间距室内LED全彩屏幕 | 联诚发 | 1 | 含辅材（线缆及网线等） |
| 2 | 视频控制系统 | / | 卡莱特 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 10KW | LCF定制 | 1 |
| 4 | 屏体结构包边 | 专用框架结构 | / | 1 |

注：原厂代理商需出示此项目原厂授权书

1. 质量标准

乙方需遵循采购文件及合同约定的内容及要求提供安全可靠、质量稳定的LED显示屏及配套设备。合同签订后，乙方需在10天内完成生产和发货；到货后，需在3天内完成安装和调试，确保能够正常使用。乙方需向甲方提供售后服务，协助甲方处理使用过程中遇到的问题。