**附件二：**项目回函

我司承诺提供的服务等于或优于需求清单列表中的内容。

| **序号** | **产品名称** | **功能描述** | **数量** | **总价（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房装修 | 主要包括拆除天面及找平、天花层及墙面防水、天花层及墙面防尘处理、天花层及墙面防静电漆、玻璃窗封堵、吸顶节能灯、防火门、安全出口指示牌、原有门拆除、墙体开孔 开槽、建筑垃圾清理、外运 (运距综合考虑)、安装调试人工、安全文明施工费 | / |  |
| 2 | 机房配套设施 | 主要包括弱电线槽、强电线槽、服务器机柜、光缆、KBG管、辅材、安装调试人工 | / |  |
| 3 | 配电系统 | 主要包括配电箱(市电+UPS)、进线电缆、预留线缆、UPS输入线缆、UPS输出线缆、机柜输入电线、机柜专用PDU、空调室外机输入电源电缆、空调室内机输入电源电缆、照明电线、开关面板、KBG管、辅材、安装调试人工 | / |  |
| 4 | 精密空调 | 主要包括机房精密空调、制冷剂、精密空调内、外机支架、冷媒铜管(包括铜管焊接)、精密空调开孔、开孔防水处理、空调进水、机组排水管、空调排水、其他安装材料、安装调试 | / |  |
| 5 | UPS系统 | 主要包括机架式UPS、免维护铅酸蓄电池、电池柜、电池直流空开、电池间连接线、UPS主机至电池柜连接线、电池防护套、电池柜承重架、安装调试 | / |  |
| 6 | 消防系统 | 主要包括70L柜式七氟丙烷灭火装置、七氟丙烷药剂、泄压口、点型光电感烟探测器、点型感温火灾探测器、探测器底座、声光报警器、警铃、紧急启停按钮、放气指示灯、气体灭火控制器1区、辅材、安装调试人工 | / |  |
| 7 | 防雷接地 | 主要包括机房输入端防雷器、UPS输入端防雷器、等电位箱、接地母线、接地铜排、防雷主接地、铜接线鼻子、铜带支架制作、绝缘支撑、接地双色线、辅材、安装调试人工 | / |  |
| 8 | 合计（含税----%） | | |  |

备注：

1、特别说明：潜在供应商本次报价不作为本项目的报价，供应商的报价以供应商递交的正式文件为准。

2、“报价方式”以一次报清，所有产品应满足需求书要求及供应商承诺，完成本项目所需的所有费用必须包含在报价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不予支付。

3、供应商的报价精确至元,报价包含增值税专用发票。

公司名称（盖章）：

日期：XX年XX月XX日